


       
重质原油破乳剂 油溶


Heavy crude oil demulsifier（Oil solubility） 


主要成分：聚醚醇40%，溶剂油5%，AES 10%，C14-16烯基磺酸钠15%，丙三醇30%





无。





无





【预防措施】


只能在原容器中存放。避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸汽、喷雾。


使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。只能在室外或通风良好之处使用。


避免释放到环境中。戴防护手套。


【事故响应】


如误吞咽：漱口不要诱导呕吐。


如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服用水清洗皮肤/淋浴。


如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。


如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜继续冲洗。


【安全储存】


在阴凉、通风良好处储存。保持容器密闭。


与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。


【废弃处置】


按照当地/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。











供应商：东营东方化学工业有限公司                              电话：0546-8741521 


地  址：东营市垦利区胜坨镇万达路6号                           邮编：257506


   化学事故应急咨询电话：0546-8740337








请参阅化学品安全技术说明书








