东营东方化学工业有限公司
化学品安全技术说明书
产品名称: 滤料清洗剂                            按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

修订日期：2026/6/12
MSDS编号：14
最初编制日期：2016/3/20
版本：A

产品名称：滤料清洗剂                                                          MSDS编号：14
修订日期：2026年6月12日

第一部分  化学品及企业标识
化学品中文名：滤料清洗剂
化学品英文名：Filter cleaning agent
供应商名称：东营东方化学工业有限公司
供应商地址：东营市垦利区胜坨镇万达路6号
供应商电话：18954632197
邮    编：257506              供应商传真：0546-8742574
电子邮件地址：18954632197@163.com
供应商应急咨询电话：0546-8741381
化学事故应急咨询专线：0546-8740337
产品推荐及限制用途：用于滤料的清洗。
第二部分  危险性概述
紧急情况概述：

对眼、皮肤有刺激，对器官有毒性，对水生环境有害。

GHS 危险性类别：
皮肤腐蚀/刺激，类别3；严重眼损伤/眼刺激，类别2；生殖毒性，类别2；特异性靶器官毒性-一次接触，类别2；危害水生环境-急性危害，类别3；危害水生环境-长期危害，类别3。本品属于危险化学品。

标签要素：
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警示词：  警告

危险信息：H316 造成轻微皮肤刺激

H319 造成严重眼刺激

H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害

H371 可能对器官造成损害

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明：

预防措施：只能在原容器中存放。避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸汽、喷雾。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。只能在室外或通风良好之处使用。避免释放到环境中。戴防护手套。
事故响应：如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服用水清洗皮肤/淋浴。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜继续冲洗。

安全储存：在阴凉、通风良好处储存。保持容器密闭。

与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。

废弃处置：按照当地/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

物理和化学危险：

无资料
健康危害：

对眼、皮肤有刺激，对器官有毒性
环境危害：

危害水生环境

其他危害：

无资料
第三部分  成分/组成信息
	物质
	混合物√

	危险组分
	浓度
	CAS No.

	脂肪醇(AEO-9)
	15%
	68213-23-0

	C14-16烯基磺酸钠
	5%
	68439-57-6

	AES
	5%
	9004-82-4


第四部分  急救措施
- 皮肤接触：
立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤/淋浴。
- 眼睛接触：
立即提起眼睑，用流动清水冲洗15分钟。立即就医。
- 吸　　入：
立即转移至通风处，就医。
- 食　　入：
漱口，催吐。立即就医。
对保护施救者的忠告：
进入事故现场应佩戴防护手套。
对医生的特别提示：
无资料
第五部分  消防措施
灭火剂：
使用泡沫、二氧化碳或干粉灭火。
特别危险性：
无
灭火注意事项及防护措施：
消防人员须在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。
第六部分  泄漏应急处理
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
撤离无关人员。隔离泄漏污染区。适当通风。消除所有点火源。建议应急处理人员穿戴防腐蚀手套。避免直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
环境保护措施：
防止泄漏物进入水体、下水道、受限空间。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。确保安全的前提下转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
防止发生次生危害的预防措施：
暂无资料
第七部分  操作处置与储存
操作注意事项：
保持容器密闭。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。避免接触眼睛，避免吸入，避免食入，操作后彻底清洗。操作现场不得进食、饮水或吸烟。
储存注意事项：
储存于阴凉、通风的库房。保持容器密封。应与食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分  接触控制/个体防护
职业接触限值：
无资料
生物限值：
无资料
监测方法：
无资料
工程控制：
无资料
个体防护装备：
-手 防 护：戴橡胶手套。
其他防护：
工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分  理化特性
	外观与性状：无色液体
	溶解性：水溶

	pH 值: 7.45
	熔点/凝固点(℃): -11

	沸点、初沸点和沸程(℃):无资料
	相对密度(水=1): 1.012

	相对蒸气密度(空气=1): 无资料
	饱和蒸气压(kPa): 无资料

	燃烧热(kJ/mol): 无资料
	临界温度(℃): 无资料

	临界压力(MPa): 无资料
	n-辛醇/水分配系数: 无资料

	闪点 (℃): ＞93
	自燃温度(℃): 无资料 

	分解温度(℃): 无资料
	爆炸上限[％(V/V)]: 无资料

	爆炸下限[％(V/V)]: 无资料
	运动粘度：无资料 

	易燃性：不易燃                  
	 


第十部分  稳定性和反应性
稳定性：正常条件下稳定。
禁配物：强氧化剂、酸类等。
避免接触的条件：高热。
危险反应：无资料
危险分解产物：无资料
第十一部分  毒理学信息
急性毒性：无资料
皮肤刺激或腐蚀：无资料
眼睛刺激或腐蚀：无资料
呼吸或皮肤过敏：无资料
生殖细胞突变性：无资料
致癌性：无资料
生殖毒性：无资料
特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料
特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料
吸入危害：无资料
第十二部分  生态学信息
生态毒性：无资料
持久性和降解性：无资料
生物富集或生物积累性：无资料
土壤中的迁移性：无资料
其他有害作用：无资料
第十三部分  废弃处置
废弃处置方法： 

-废弃化学品：
尽可能回收利用。如果不能回收利用，也不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
-污染包装物：
把倒空的容器归还厂商或根据国家和地方法规处置。
废弃注意事项：
处置前应参阅国家和地方有关法规。
第十四部分  运输信息
联合国危险货物编号（UN号）：无资料
联合国运输名称：无资料
联合国危险性分类：无资料
包装类别：无资料
包装标志：无资料
包装方法：罐车运输、200kg塑料桶或吨桶包装。
海洋污染物（是／否）：无资料
运输注意事项：
储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
第十五部分  法规信息
法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
《危险化学品名录》（2015版）
《危险货物品名表》（GB 12268）
《危险货物分类和品名编号》（GB 6944）
《工作场所安全使用化学品规定》（[1996]劳部发 423号）
第十六部分  其他信息
编制说明：
1.本MSDS按照《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T16483）标准编制
2.本MSDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类和标签规范系列标准（GB 30000.2～GB30000.29）自行进行的分类
参考文献：
1.《危险化学品从业单位安全生产标准化指导手册》化学工业出版社，2018

2.《化学危险品消防与急救手册》，化学工业出版社，1994

其他信息：上述资料已力求完善，各项数据与资料仅供参考，请使用者自行负责判断其可用性
免责声明: 
东营东方化学工业有限公司在本 MSDS 中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本 MSDS 只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该 MSDS 的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本 MSDS 的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本 MSDS 所导致的伤害，东营东方化学工业有限公司将不负任何责任。
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